|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消息 | 内容 | 间隔（ms） |  |
| MIB | 最基本参数 | 40 |  |
| SIB1 | 小区接入有关参数、调度信息 | 80 |  |
| 第一个SI | SIB2：公共和共享信道配置 | 160 ( rf16 ) |  |
| 第二个SI | SIB3：公共的小区重选信息、除邻小区信息之外的同频小区重选参数  SIB4：同频邻小区信息 | 320 （rf32） |  |
| 第三个SI | SIB5：异频小区重选信息 | 640 ( rf64 ) |  |
| 第四个SI | SIB6：UTRA小区重选信息  SIB7：GERAN重选信息 | 640（rf64） |  |

Si-WindowLength = ms10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | S | U | U | U | D | S | U | U | U |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D | S | U | D | D | D | S | U | D | D |

defaultPagingCycle = rf64

modificationPeriodCoeff = 4n ( 实际的更改周期是256ms )